**湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅厨房设备采购项目**

**采购文件**

**一、采购项目名称及货物清单及要求：**

1.项目名称：湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅厨房设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-125

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币捌万陆仟贰佰柒拾壹元（￥86271元）

6.采购需求及采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（mm）** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **推荐品牌** | **技术参数** | **参考图片** |
| 1 | 电热楼面售菜台柜 | 1800\*800\*800 | 台 | 1 |  |  | 厂制品 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.0mm柱50\*50\*δ=0.8不锈钢管，横档δ=0.8不锈钢板配1.5KW/220V电热管2根。 |  |
| 2 | 十格电热连楼面恒温售菜台柜 | 1800\*900\*800 | 台 | 2 |  |  | 厂制品 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.0mm柱50\*50\*δ=0.8不锈钢管，横档δ=0.8不锈钢板配1.5KW/220V电热管2根，配温控器配10个GN1/2\*4” 份数盆。 |  |
| 3 | 立式4头煲仔炉 | 800\*900\*800+30 | 台 | 1 |  |  | 智厨名厨华磁 | 1、功率 3.5KW\*4/380V2、尺寸：800\*900\*800+30mm3、面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。▲4、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。▲5、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。▲6、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器。▲7、要求实现3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。▲8、要求自带5种自编菜单模式，可以实现对每个菜单，厨师都可以分别对时间、火力参数进行设定编程，可以实现出品标准化，烹饪傻瓜化，生产高效化。缺一不可。 |  |
| 4 | 单星水池 | 500\*500\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 厂制品 | 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.0mm柱50\*50\*δ=0.8不锈钢管，横档δ=0.8不锈钢板配 |  |
| 5 | 扒炉 | 800\*900\*800+30 | 台 | 1 |  |  | 智厨名厨华磁 | 1、功率 12KW/380V2、尺寸：800\*900\*800+30mm3、面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。▲4、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。▲5、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。▲6、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器。▲7、要求实现3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。▲8、要求自带5种自编菜单模式，可以实现对每个菜单，厨师都可以分别对时间、火力参数进行设定编程，可以实现出品标准化，烹饪傻瓜化，生产高效化。缺一不可。 |  |
| 6 | 12KW9孔煮面炉（落地式） | 800\*900\*800+30 | 台 | 1 |  |  | 智厨名厨华磁 | 1、功率 12KW/380V2、尺寸：800\*900\*800+30mm3、面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。▲4、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。▲5、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。▲6、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器。▲7、要求实现3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。▲8、要求自带5种自编菜单模式，可以实现对每个菜单，厨师都可以分别对时间、火力参数进行设定编程，可以实现出品标准化，烹饪傻瓜化，生产高效化。缺一不可。 |  |
| 7 | 吸顶式脱排油烟罩 | 3000\*1000\*500 | ㎡ | 3 |  |  | 厂制品 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.0mm后板δ=0.8mm，配双层隔油烟排、积油杯、防爆灯。配玻璃(风机及排烟管另计) |  |
| 8 | 汤饭柜（定制） | 600\*900\*800 | 台 | 1 |  |  | 厂制品 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬12.0密度板减噪),侧板δ0.8mm,门面δ0.8mm、底板、层板δ0.8mm，重力脚Φ60\*150不锈钢重力脚。 | 　 |
| 9 | 单向移门调理台 | 1800\*500\*800+150 | 台 | 4 |  |  | 厂制品 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬12.0密度板减噪),侧板δ0.8mm,门面δ0.8mm、底板、层板δ0.8mm，重力脚Φ60\*150不锈钢重力脚。 |  |
| 10 | 不锈钢风管 | / | ㎡ | 30 |  |  | 厂制品 | 优质201不锈钢板制造，δ=0.8mm，配A3钢法兰。(含各类管件/吊托支架制作安装)；形 状:矩形；接口形式:咬口 |  |
| 11 | 轴流风机 | / | 台 | 1 |  |  | 上风金鹰日进 | 风量：12000m3/h；电量：4KW /3PH/380V。 |  |

**注1：**▲**采购预算为最高限价，投标人报价超出采购预算为无效报价。▲技术参数为不可偏离指标，负偏离作无效标处理。**

**注2：本项目采购预算包含货物、运输、安装、辅材、人工、调试、验收、安全、保险、税金等所涉及本项目的一切费用。**

**注3：采购清单标注▲的内容必须实质性响应，负偏离作无效标处理。**

**注4：采购清单设备涉及的电气产品及元器件必须具备CCC认证。**

**注5：中标人提供的产品必须是符合国家质量标准及安全标准的全新合格产品。**

**注6：中标人负责本项目的安装施工人必须按照国家相关规定持证上岗，如因无证上岗引起的安全事故由中标人承担全部法律责任。**

**注7：投标人投标产品除“厂制品”外，其他产品必须在“推荐品牌”范围内遴选，投标人提供“推荐品牌”以外的产品，作无效标处理。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物、运输、安装、辅材、人工、调试、验收、安全、保险、税金等所涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单必须单独密封。**

2.有效的营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据采购文件采购清单内容制作；投标产品必须注明品牌型号；同时应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；

6.投标人技术方案及实施方案；

7.投标人安全服务方案及承诺；

8.投标人项目团队名单；

9.投标人2017年1月1日至今的同类项目业绩证明材料（业绩汇总表、合同复印件）；

10.其他相关证明材料（采购文件要求提供的证明材料、投标人认为需要提交的材料等）；

11.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）；

12.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn）。

**三、投标文件递交及开标时间、地点**

1.开标时间：2020年8月25日上午10：30（投标人无需派代表出席开标会议）；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：董老师；

4.电话：0572-2321093。

**四、中标办法**

本项目根据采购人采购文件要求和投标人投标文件承诺及报价确定拟中标人。在投标人投标文件完全满足采购人采购文件要求的前提下，按照最低价优先法确定拟中标人。中标结果需经公示确认。

**五、履约保证金**

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监﹝2020﹞3号）要求,制订以下付款方式:

付款方式一：

（1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%；

（2）采购金额剩余款项于采购项目履行完毕并经过采购人书面确认后由采购人向供应商支付。

采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式二：

（1）供应商确认，不需支付预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）；

（2）（一次性支付或分期支付均可，根据采购人与供应商协商的方式确定）采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

付款方式三：验收合格后支付合同价款的100%。

**七、交货时间及地点**

**交货时间：2020年8月31日前完成供货及安装。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。**

交货地点：湖州师范学院采购人指定地点。

**八、质保期及售后服务**

1.**质保期：1年，自验收合格之日起计算。**质保期内设备出现故障，中标人应在48小时内完成免费维修或更换。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练使用所购设备。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人提供的产品如不符合采购文件要求和合同规定，采购人有权无条件退货，由中标人承担全部责任。

**附件一：投标报价清单。**

**湖州师范学院采购管理中心**

**2020年8月18日**

附件一：投标报价清单

**投标报价清单**

**采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅厨房设备采购项目**

**采购项目编号：XZ2020-125**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（mm）** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **品牌** | **型号** | **技术参数** | **参考图片** |
| 1 | 电热楼面售菜台柜 | 1800\*800\*800 | 台 | 1 |  |  | 厂制品 |  |  |  |
| 2 | 十格电热连楼面恒温售菜台柜 | 1800\*900\*800 | 台 | 2 |  |  | 厂制品 |  |  |  |
| 3 | 立式4头煲仔炉 | 800\*900\*800+30 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 单星水池 | 500\*500\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 厂制品 |  |  |  |
| 5 | 扒炉 | 800\*900\*800+30 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12KW9孔煮面炉（落地式） | 800\*900\*800+30 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吸顶式脱排油烟罩 | 3000\*1000\*500 | ㎡ | 3 |  |  | 厂制品 |  |  |  |
| 8 | 汤饭柜（定制） | 600\*900\*800 | 台 | 1 |  |  | 厂制品 |  |  | 　 |
| 9 | 单向移门调理台 | 1800\*500\*(800+150) | 台 | 4 |  |  | 厂制品 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢风管 | / | ㎡ | 30 |  |  | 厂制品 |  |  |  |
| 11 | 轴流风机 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写人民币 元（￥ 元） |

授权代表签字： 投标人（公章）：

日期：