**湖州师范学院校史博物馆更新设计与布展服务采购项目**

**采购文件**

**一、采购项目名称及货物清单及要求：**

1.项目名称：湖州师范学院校史博物馆更新设计与布展服务采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-120

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币贰拾玖万伍仟元（￥295000元）

6.采购需求及采购清单：

6.1采购需求

6.1.1.目的和意义

为全面展示我校“艰苦创业、自强不息”的办学历史和最新办学成就，学校拟更新校史博物馆布展内容。

6.1.2采购范围

校史博物馆更新设计及布展服务采购相关服务内容（包含更新改造所需的设计及深化设计、布展实施制作、设备采购、内容制作及布展集成等工作）。

6.1.3具体内容要求

6.1.3.1 更新“赶超发展”展区中师资队伍、人才培养、科学研究、学科建设等最新数据和成果，效果及工艺不变；

6.1.3.2 更新“湖师星空”展区中名师和校友的最新情况，效果及工艺不变；

6.1.3.3 原“三校合并”展示内容位置移动，效果重新设计；

6.1.3.4 原“三校合并”位置，新增中央领导在浙江工作期间来校视察展区； 设计“三个一定”造型墙装置，左侧展示视察图文资料，设置实物展柜，并配图片说明；

6.1.3.5 去除“二级学院”版块，将此区域变更为“学校发展特色成果展区”，设计成一个半围合的空间，以书架、图文展板及实物相结合的形式进行展示，展示学校“两山”研究、乡村教育等文科发展特色；

6.1.3.6 新增“服务地方展区”，展示学校 “教师教育、现代农业、健康产业、数理基础、节能环保、高端装备、区域文化、信息经济、现代服务业、生态文明”等十大服务地方领域取得的成绩；

6.1.3.7 原“合作共赢”展区的展架位置移动，内容重新制作。

6.1.4项目构思

6.1.4.1整体定位：校史博物馆;

6.1.4.2总体色调：与校史博物馆原有色调统一，重点内容可着重突出;

6.1.4.3总体要求：在现有校史博物馆的基础上，保持现有展馆大部分内容不变，将部分展区的内容进行调整，并根据调整的内容重新设计效果。

6.1.5其他设计和布展的要求

6.1.5.1设计及布展服务的实施要求：

6.1.5.1.1设计方案必须按照采购文件的需求进行，遵循在现有校史博物馆馆的基础上进行更新改造的原则，并采用限额设计；

6.1.5.1.2中标单位需对中标方案进行深化设计和布展实施方案设计工作，并提交设计图纸，设计图纸经采购人确认后，方可进行布展采购；

6.1.5.1.3在项目实施过程中，必须服从采购人及相关部门的监督、管理和指挥，确保展馆布置实施的安全；

6.1.5.1.4 项目移交工作中，中标单位须向采购人进行全面的技术交底，包括以下但不限于使用及维护培训、易损及应急材料配备等。

6.1.5.2设计及深化设计的创作原则：

6.1.5.2.1深刻理解研究用户需求，合理进行深化设计及展示内容的创作；

6.1.5.2.2设计方案不得改变原建筑物承重结构；

6.1.5.2.3设计方案应具合理性、贴题性、可实施性，即要保持与现有校史馆风格统一，又要突出重点增加内容的主题意义；

6.1.5.2.4合理选材，用材和手段必须符合环保消防、安全节能的要求，辅助陈列品、展柜、模型等要求工艺精良，艺术水准高。

6.2采购清单（计价单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合价** | **备注** |
| **一** | **设计费（设计费报价不得超过项目总报价的10%）** |
| 1 | 设计方案 | 根据采购需求编制设计方案，含设计文字说明 | 项 | 1.00  | 　 | 0.00  | 　 |
| 2 | 施工图 | 根据设计方案编制施工图，含编制说明、艺术展项深化设计、版式图文深化设计 | 项 | 1.00  | 　 | 0.00  | 　 |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **二** | **三校合并** |
| 1 | 展示背景墙 | 正面尺寸：3000mm\*3000mm**工艺：**Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子刷基膜 | m2 | 9.00  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 艺术画面制作安装 | 墙面尺寸：3000mm\*300mm**工艺：**宣绒布/油画布材质，画面UV（最小边宽幅不小于3米） | m2 | 9.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 3 | 拉米娜无框画艺术制作 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 5.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 4 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 100.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 5 | 定制斜侧看板 | 尺寸：500\*1200\*600/700（高）**工艺：**30\*30钢脚及钢架+氟碳漆；斜面为木作基层表面+背胶艺术画面 | 件 | 1.00  | 　 | 0.00  | 定制 |
| 6 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 4.00  | 　 | 0.00  |  |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **三** | **中央领导在浙江工作期间来校视察展区** |
| 1 | 三个“一定”造型背景墙装置 | 正面尺寸:6900\*3000mm**工艺：**基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子饰面：彩色乳胶漆造型：需考虑造型艺术灯光效果及综合布线 | m2 | 20.70  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 钢化玻璃 | 12mm厚钢化玻璃+半透艺术画面 | m2 | 7.92  | 　 | 0.00  | 根据具体设计方案确定最终尺寸 |
| 3 | 精品金属字制作安装 | **工艺：**1mm厚金属板折弯+焊接；拉丝面；字厚2cm单个字高：15cm—30cm之间 | cm | 650.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 4 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：10cm—30cm之间 | cm | 799.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 5 | 装饰立体雕塑字或造型 | 材质：表面砂岩或烤漆质感单个字或造型高：40cm—50cm之间厚度：不少于5cm | cm | 720.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的展示效果确定最终的数量 |
| 6 | 艺术相框画 | 框宽：4cm及以上材质：实木画面：高精度输出相纸+四边5cm宽卡纸 | m | 18.00  | 　 | 0.00  | 单个相框按四边长度之和计算 |
| 7 | 玻璃墙造型台装置 | 占地面积：800\*2000\*3300mm（高）**工艺：**地台高200mm及以上，钢架结构支撑，保证400公斤及以上的承重力，漆饰面；造型：可考虑造型艺术灯光效果；玻璃：12mm厚钢化玻璃+半透艺术画面 | m2 | 6.60  | 　 | 0.00  | 按正立面尺寸计算面积；由各投标人自行深化设计 |
| 8 | 定制斜侧烤漆看板 | 尺寸：斜面400\*400mm;高800mm**工艺：**1mm厚金属板折弯（整体厚度不小于3cm）+烤漆饰面 | 个 | 1.00  | 　 | 0.00  | 由各投标人自行深化设计 |
| 9 | 独立玻璃高柜 | 尺寸：600\*600\*1800mm（高）材质：12mm厚钢化玻璃；木作基层+蒙布饰面展台 | 件 | 1.00  | 　 | 0.00  | 由各投标人自行深化设计具体造型 |
| 10 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 6.00  | 　 | 0.00  | 雷士 |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **四** | **服务地方** |
| 1 | 造型背景墙装置 | 正面尺寸:8000\*3300mm**工艺：**基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子饰面：彩色乳胶漆造型：需考虑造型艺术灯光效果及综合布线 | m2 | 26.40  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 钢化玻璃 | 12mm厚钢化玻璃+半透艺术画面 | m2 | 2.70  | 　 | 0.00  | 根据具体设计方案确定最终尺寸 |
| 3 | 拉米娜无框画艺术制作 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 10.40  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 4 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 670.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 5 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 6.00  | 　 | 0.00  |  |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **五** | **特色学科** |
| 1 | 造型背景墙装置 | 正面尺寸:7000\*3300mm**工艺：**基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子刷基膜造型：需考虑造型艺术灯光效果及综合布线 | m2 | 23.10  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 艺术画面制作安装 | **工艺：**宣绒布/油画布材质，画面UV | m2 | 22.40  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 3 | 定制综合造型书柜 | 正面尺寸:6100\*3300mm**工艺：**柜体为12mm厚环保家具板+收边条组合造型装置：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子乳胶漆造型：需考虑图文展示功能及部分储藏功能 | m2 | 20.13  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 4 | 拉米娜无框画艺术制作 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 3.24  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 5 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 500.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 6 | 精品金属字制作安装 | **工艺：**1mm厚金属板折弯+焊接；拉丝面；字厚2cm单个字高：15cm—30cm之间 | cm | 120.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 7 | 艺术相框画 | 框宽：2cm以内材质：实木画面：高精度输出相纸+四边5cm宽卡纸 | m | 13.00  | 　 | 0.00  | 单个相框按四边长度之和计算 |
| 8 | 独立玻璃展柜 | 尺寸：1200\*550\*(高)750mm**工艺：**12mm厚木作基层+烤漆饰面；12mm厚钢化玻璃罩；可抽拉式抽屉，带锁；自带照明 | 个 | 3.00  | 　 | 0.00  | 定制 |
| 9 | 定制休闲桌椅组合 | 一桌两椅，休闲式沙发座椅，与特色展区的整体风格相统一 | 套 | 2.00  | 　 | 0.00  | 成品采购 |
| 10 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 12.00  | 　 | 0.00  |  |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **六** | **其他** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 赶超发展及湖师星空内容更改 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 30.00  | 　 | 0.00  | 根据具体更改的图文展示内容确定最终尺寸及数量 |
| 2 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 200.00  | 　 | 0.00  | 根据具体更改的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 3 | 综合布线 | 　 | 项 | 1.00  | 　 | 0.00  | 　 |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
|  | **费用合计（一+二+三+四+五+六）** | **人民币大写： 元** |

**注1：**▲**采购预算为最高限价，投标人报价超出采购预算为无效报价。**

**注2：费用一按照中标单价结算，费用二、三、四、五、六按照中标单价\*实际数量结算；本项目最终结算价不得超出30万元。**

**注3：本项目采购预算包含设计、施工、调试、验收、材料、人工、软件开发、知识产权使用、安全、运输、税金等所涉及本项目的一切费用。**

**注4：采购清单标注▲的内容必须实质性响应，负偏离作无效标处理。**

**注5：采购人享有项目涉及软件的永久使用权，中标人如在软件开发中涉及第三方知识产权纠纷，由中标人承担一切法律责任。**

**注6：布展设计必须符合消防、装修等安全规范；布展制作材料必须符合E1级环保标准；布展电气材料及元器件必须符合CCC认证。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含设计、施工、调试、验收、材料、人工、软件开发、知识产权使用、安全、运输、税金等所涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单必须单独密封。**

2.设计方案（A3幅面，彩色打印，胶装成册）：2本。**设计方案必须单独密封。**

3.有效的五证合一营业执照副本复印件；

4.投标人开户银行、户名、账号；

5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

6.投标产品技术参数响应表（根据采购文件采购清单内容制作；投标产品必须注明品牌型号；同时应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；

7.投标人安全服务方案及承诺；

8.投标人技术方案及实施方案；

9.投标人项目团队名单；

10.投标人2017年1月1日至今的同类项目业绩证明材料（业绩汇总表、合同复印件）；

11.其他相关证明材料（采购文件要求提供的证明材料、投标人认为需要提交的材料等）

12.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）

13.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn）。

**三、投标文件递交及开标时间、地点**

1.开标时间：2020年8月17日下午14：30（投标人不参加开标会议或迟到视为自动放弃）；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

**四、中标办法**

本项目由评标委员会根据采购文件要求进行综合评分，满分100分，得分最高者为中标人。如得分最高者弃标，由采购人决定按得分从高到低依次排序另行确定中标人或另行招标。中标结果需经公示确认。

**五、评分标准**

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分，技术、商务、资信及其他分90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

**1.价格分：10分。**

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×10。

根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

上述计算扣除不累计计算，最高扣除6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

**2.技术、商务、资信及其他分：90分。**

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** |
| **技术分** | **70分** |
| 1 | **设计方案** | 由评标委员会根据投标人设计方案的艺术效果、合理性、贴题性、可实施性及完整性进行评定。1.设计方案是否符合采购方的需求，是否符合相关规范，设计分析及整体规划是否合理。（0-15分）2.设计方案贴合主题、立意新颖，有较强的前瞻性、艺术性，既满足校史的宣传，又满足空间的综合使用功能；色彩定位准确，突出校史特点，体现学校的发展活力。（0-15分）3.设计效果具有真实感，材料运用合理，所体现的工艺实施具备可实施性、安全性及合理性。（0-15分）4.设计方案所展示的布展手段多样，具有层次感，避免单调。（0-10分）5.设计方案的完整性，图纸数量等。（0-5分）**以上方案不提供不得分。** | 60分 |
| 2 | **安全服务方案及承诺****技术方案及实施方案** | 由评标委员会根据投标人安全服务方案及承诺、技术方案及实施方案的科学性、严密性、合理性进行评定。1.布展技术方案与技术措施，包括项目特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施的科学性；（0-3分）2.保证设计及布展质量的安全管理体系与措施；设计及布展实施总进度计划及保证措施；（0-3分）3.紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护措施等；（0-2分）4.项目实施人员配备合理，分工到位。（0-2分）**以上方案不提供不得分。** | 10分 |
| **商务分** | **6分** |
| **3** | **售后服务与承诺** | 1.售后服务优惠承诺（2分）：投标人提供的售后服务方案全面周到且优惠幅度大、有利于采购人的得1-3分，投标人提供的售后服务方案除响应采购文件规定内容外无其他售后服务优惠承诺的，该项不得分。2.维修响应时间（2分）：供应商接到采购人通知后，2个工作日（48小时）派人赴现场处理质量问题的不得分，承诺提前12小时得1分，提前24小时得2分。3.在满足质保期2年的基础上，投标人承诺每延长1年加1分，最多加2分。**以上方案不提供不得分。** | 6分 |
| **资信及其他分** | **14分** |
| **4** | **企业荣誉及认证** | 1.投标人具备有效质量管理体系认证证书的得1分；2.投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分；3.投标人具备有效职业健康安全管理体系认证证书的得1分;4.投标人具有有效期内的政府部门或第三方资信评级机构颁发的信用等级证书：AAA级得3分；AA级得2分；A级得1分。**需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。** | 6分 |
| **5** | **企业****业绩** | 由评标委员会根据投标人提供的类似项目业绩（2017年1月1日至今的综合布展服务项目业绩）进行评定：(0-6分)。投标人每提供一个类似综合布展服务项目合同复印件，得2分，最高得6分。**需提供合同复印件和采购人联系人、联系电话并加盖公章，不提供不得分。** | 6分 |
| **6** | **投标****文件****质量** | 投标人所提供的响应的采购文件按采购文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；投标人响应的投标文件规范、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。 | 2分 |

**以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。**

**六、履约保证金**

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**七、付款方式**

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监﹝2020﹞3号）要求,制订以下付款方式:

付款方式一：

（1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的10%；

（2）采购金额剩余款项于采购项目履行完毕并经过采购人书面确认后由采购人向供应商支付。

采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式二：

（1）供应商确认，不需支付预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）；

（2）（一次性支付或分期支付均可，根据采购人与供应商协商的方式确定）采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

付款方式三：验收合格后支付合同价款的100%。

**八、其他事项**

1.完成时间：2020年9月30日。

2.质保期：2年，自验收合格之日起计算。

3.服务响应时间：接到采购人维修通知后，48小时内提供现场服务。

**附件一：投标报价清单。**

**湖州师范学院采购管理中心**

**2020年8月10日**

附件一：投标报价清单

**投标报价清单**

**采购项目名称：湖州师范学院校史博物馆更新设计与布展服务采购项目**

**采购项目编号：XZ2020-120**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合价** | **备注** |
| **一** | **设计费（设计费报价不得超过项目总报价的10%）** |
| 1 | 设计方案 | 根据采购需求编制设计方案，含设计文字说明 | 项 | 1.00  | 　 | 0.00  | 　 |
| 2 | 施工图 | 根据设计方案编制施工图，含编制说明、艺术展项深化设计、版式图文深化设计 | 项 | 1.00  | 　 | 0.00  | 　 |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **二** | **三校合并** |
| 1 | 展示背景墙 | 正面尺寸：3000mm\*3000mm**工艺：**Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子刷基膜 | m2 | 9.00  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 艺术画面制作安装 | 墙面尺寸：3000mm\*300mm**工艺：**宣绒布/油画布材质，画面UV（最小边宽幅不小于3米） | m2 | 9.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 3 | 拉米娜无框画艺术制作 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 5.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 4 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 100.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 5 | 定制斜侧看板 | 尺寸：500\*1200\*600/700（高）**工艺：**30\*30钢脚及钢架+氟碳漆；斜面为木作基层表面+背胶艺术画面 | 件 | 1.00  | 　 | 0.00  | 定制 |
| 6 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 4.00  | 　 | 0.00  |  |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **三** | **中央领导在浙江工作期间来校视察展区** |
| 1 | 三个“一定”造型背景墙装置 | 正面尺寸:6900\*3000mm**工艺：**基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子饰面：彩色乳胶漆造型：需考虑造型艺术灯光效果及综合布线 | m2 | 20.70  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 钢化玻璃 | 12mm厚钢化玻璃+半透艺术画面 | m2 | 7.92  | 　 | 0.00  | 根据具体设计方案确定最终尺寸 |
| 3 | 精品金属字制作安装 | **工艺：**1mm厚金属板折弯+焊接；拉丝面；字厚2cm单个字高：15cm—30cm之间 | cm | 650.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 4 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：10cm—30cm之间 | cm | 799.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 5 | 装饰立体雕塑字或造型 | 材质：表面砂岩或烤漆质感单个字或造型高：40cm—50cm之间厚度：不少于5cm | cm | 720.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的展示效果确定最终的数量 |
| 6 | 艺术相框画 | 框宽：4cm及以上材质：实木画面：高精度输出相纸+四边5cm宽卡纸 | m | 18.00  | 　 | 0.00  | 单个相框按四边长度之和计算 |
| 7 | 玻璃墙造型台装置 | 占地面积：800\*2000\*3300mm（高）**工艺：**地台高200mm及以上，钢架结构支撑，保证400公斤及以上的承重力，漆饰面；造型：可考虑造型艺术灯光效果；玻璃：12mm厚钢化玻璃+半透艺术画面 | m2 | 6.60  | 　 | 0.00  | 按正立面尺寸计算面积；由各投标人自行深化设计 |
| 8 | 定制斜侧烤漆看板 | 尺寸：斜面400\*400mm;高800mm**工艺：**1mm厚金属板折弯（整体厚度不小于3cm）+烤漆饰面 | 个 | 1.00  | 　 | 0.00  | 由各投标人自行深化设计 |
| 9 | 独立玻璃高柜 | 尺寸：600\*600\*1800mm（高）材质：12mm厚钢化玻璃；木作基层+蒙布饰面展台 | 件 | 1.00  | 　 | 0.00  | 由各投标人自行深化设计具体造型 |
| 10 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 6.00  | 　 | 0.00  | 雷士 |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **四** | **服务地方** |
| 1 | 造型背景墙装置 | 正面尺寸:8000\*3300mm**工艺：**基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子饰面：彩色乳胶漆造型：需考虑造型艺术灯光效果及综合布线 | m2 | 26.40  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 钢化玻璃 | 12mm厚钢化玻璃+半透艺术画面 | m2 | 2.70  | 　 | 0.00  | 根据具体设计方案确定最终尺寸 |
| 3 | 拉米娜无框画艺术制作 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 10.40  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 4 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 670.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 5 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 6.00  | 　 | 0.00  |  |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **五** | **特色学科** |
| 1 | 造型背景墙装置 | 正面尺寸:7000\*3300mm**工艺：**基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子刷基膜造型：需考虑造型艺术灯光效果及综合布线 | m2 | 23.10  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 艺术画面制作安装 | **工艺：**宣绒布/油画布材质，画面UV | m2 | 22.40  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 3 | 定制综合造型书柜 | 正面尺寸:6100\*3300mm**工艺：**柜体为12mm厚环保家具板+收边条组合造型装置：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子乳胶漆造型：需考虑图文展示功能及部分储藏功能 | m2 | 20.13  | 　 | 0.00  | 造型背景墙装置由各投标人自行深化设计 |
| 4 | 拉米娜无框画艺术制作 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 3.24  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终尺寸 |
| 5 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 500.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 6 | 精品金属字制作安装 | **工艺：**1mm厚金属板折弯+焊接；拉丝面；字厚2cm单个字高：15cm—30cm之间 | cm | 120.00  | 　 | 0.00  | 根据具体设计的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 7 | 艺术相框画 | 框宽：2cm以内材质：实木画面：高精度输出相纸+四边5cm宽卡纸 | m | 13.00  | 　 | 0.00  | 单个相框按四边长度之和计算 |
| 8 | 独立玻璃展柜 | 尺寸：1200\*550\*(高)750mm**工艺：**12mm厚木作基层+烤漆饰面；12mm厚钢化玻璃罩；可抽拉式抽屉，带锁；自带照明 | 个 | 3.00  | 　 | 0.00  | 定制 |
| 9 | 定制休闲桌椅组合 | 一桌两椅，休闲式沙发座椅，与特色展区的整体风格相统一 | 套 | 2.00  | 　 | 0.00  | 成品采购 |
| 10 | 轨道射灯安装（含轨道） | 　 | 套 | 12.00  | 　 | 0.00  |  |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
| **六** | **其他** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 赶超发展及湖师星空内容更改 | **工艺：**10mm厚高密度木质板材，背面为木纹面板+高精度输出相纸画面，表面透明保护层+四边烫边+正面45°倒角 | m2 | 30.00  | 　 | 0.00  | 根据具体更改的图文展示内容确定最终尺寸及数量 |
| 2 | 艺术字制作安装 | **工艺：**1cm厚高密度雪弗板雕刻+漆面（正面及侧面）单个字高：5cm—30cm之间 | cm | 200.00  | 　 | 0.00  | 根据具体更改的图文展示内容确定最终的字高及数量 |
| 3 | 综合布线 | 　 | 项 | 1.00  | 　 | 0.00  | 　 |
| 　 | 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | **0.00**  | 　 |
|  | **费用合计（一+二+三+四+五+六）** | **人民币大写： 元** |

授权代表签字： 投标人（公章）：

日期：