附件：

湖州师范学院毕业证书、学位证书技术参数要求

**一、毕业证书技术参数要求**

**1.毕业证书封皮技术参数要求**

1.1尺寸：宽360mm \*高245mm。

1.2证书封皮材料从外到里依次为：棕红色雅丽泰充皮纸-高密度低泡海绵-2.2mm厚高光环保纸板-白色韩版特种花纹纸（封面内衬）/1.2mm厚白色绚丽玫瑰花纸衬板（封底内衬）-红色绸布背衬（书脊）。封底内衬上面覆盖18丝真品磨砂膜，衬板四角粘贴象牙色金边丝绸带用于固定证书内芯。要求尺寸精准，光滑平整，粘贴牢固，接口规整。

1.3证书纸板要求用开板机开纸板，保证证书纸板误差在±0.3毫米内及四角规整。

1.4证书材料粘贴用全自动上胶机，上胶均匀，表面光滑，胶水使用全环保动物蛋白胶，含水量低,无异味,不发霉，环境温度-20℃-60℃下不开胶，胶水符合ROHS(SGS)欧盟玩具EN71标准,美国玩具ASTM标准。

1.5封皮的文字及校徽采用电化铝烫金工艺，凹版印制，文字、字体、字号排版、校徽式样及尺寸由采购人确定。

**2.毕业证书内芯技术参数要求**

2.1尺寸：宽235mm\*高165mm。

2.2证书内芯纸张采用**学校专用防伪200克水印纸，5色专色印刷，其中一色为紫外线防伪。底纹及图案由采购人确定。**纸张要求打印流畅，不卡纸，薄厚均匀，表面光泽，吸水性好，韧性佳，盖章后速干、不糊，放水中24小时以上不变形、不会烂， 干后韧性依旧。

2.3内芯的文字、字体、字号、排版由采购人确定。

**二、学位证书封皮制作要求**

**1.学位证书封皮技术参数要求**

1.1尺寸：宽310mm\*高220mm。

1.2证书封皮材料从外到里依次为：墨绿色珠光装帧纸-2.5mm厚高光环保纸板-白色韩版特种花纹纸封面内衬。内衬四角粘贴红色丝绸带用于固定证书内芯。要求尺寸精准，光滑平整，粘贴牢固，接口规整。

1.3证书纸板要求用开板机开纸板，保证证书纸板误差在±0.3毫米内及四角规整。

1.4证书材料粘贴用全自动上胶机，上胶均匀，表面光滑，胶水使用全环保动物蛋白胶，含水量低,无异味,不发霉，环境温度-20℃-60℃下不开胶，胶水符合ROHS(SGS)欧盟玩具EN71标准,美国玩具ASTM标准。

1.5封皮的文字及校徽采用电化铝烫金工艺，凹版印制，文字、字体、字号排版、校徽式样及尺寸由采购人确定。

**2.学位证书内芯技术参数要求**

2.1尺寸：宽295mm\*210mm。

2.2证书内芯纸张采用**学校专用防伪200克水印纸，5色专色印刷，其中一色为紫外线防伪。底纹及图案由采购人确定。**纸张要求打印流畅，不卡纸，薄厚均匀，表面光泽，吸水性好，韧性佳，盖章后速干、不糊，放水中24小时以上不变形、不会烂， 干后韧性依旧。

2.3内芯的文字、字体、字号、排版由采购人确定。

**三、其它**

湖州师范学院五年一贯制毕业证书内芯、结业证书内芯；湖州师范学院求真学院（专升本）毕业证书内芯、结业证书内芯；普通高等学院毕业证明书内芯；普通高等学校学位证明书内芯的技术参数要求参见前述**“毕业证书内芯技术参数要求”**。

**具体请参考采购人样品照片。**

湖州师范学院采购管理中心

2017年3月6日