**湖州师范学院西校区高压配电房进线柜故障抢修及真空开关装置更换采购项目谈判文件**

**一、招标项目名称及设备清单及要求：**

1、项目名称：**湖州师范学院西校区高压配电房进线柜故障抢修及真空开关装置更换采购项目**（预算**4.8万**）

2、采购编号：**XZ2019-150**

3、**货物清单**包括货物名称、规格参数、数量如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 高压真空开关（手动+电动） | CKFZ-12(H)/LM | 套 | 1 |  |
| 2 | 高压套管 | TGZ2-12 63\*11 | 只 | 9 |  |
| 3 | 母排 | 5X50 | 米 | 30 |  |
| 4 | 10KV热缩管 | ф40 | 米 | 25 |  |
| 5 | 高压绝缘子 | ZFN21-70\*140 | 只 | 3 |  |
| 6 | 高压防护板 | 800mm X800mm | 块 | 1 |  |
| 7 | 原高压开关拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 新高压开关安装 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 临时抢修 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 真空开关调试 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |  |

**4、施工要求：**投标人须严格按照国家相关规定规范操作，加强施工安全管理，确保施工安全。如施工过程出现安全问题，由投标人全权负责。

**二、投标人资质要求：**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，**一正一副，胶装成册**。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含税金、管理费、措施费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件；

3.开户银行、户名、账号（加盖公章）；

4.投标人售后服务承诺书；

5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

1. **投标文件递交截止时间：2019年5月6日下午16点30分**；

联系地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼203室。

联系人：董老师 电话：0572-2321093；

**四、中标办法**

根据报价、服务承诺等确定拟中标单位。

**五、付款方式：**

货到后，经安装调试并验收合格后，按合同金额的100%支付。

湖州师范学院采购管理中心

2019年4月28日