**湖州师范学院后勤服务中心维修维护开关灯具物资采购项目询价文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护开关灯具物资采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2024-153

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内询价

**5.采购预算（最高限价）：**人民币**壹拾捌万捌仟捌佰壹拾肆元伍角**（￥**188814.5**元）。

以上采购预算包含货物费、运输费、安装费、人工费、机械费、保费、税费等全部费用在内。

**6.采购清单**（包括货物名称、规格尺寸、数量等），**见附件2。**

**采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、人工费、机械费、保费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1**；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件），**注：经营范围具有所供产品制造或者经销资质**；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据询价文件采购清单内容制作；应注明：投标产品的品牌及规格型号）。**投标人投标采购清单的产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理，投标产品可参照本采购清单所列产品品牌规格型号，没有明确产品品牌规格型号的可自行选择品牌规格型号。见附件3；**

6.产品质量及售后服务承诺书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个，以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.其他相关材料（询价文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交时间：**

1.投标文件递交截止时间见询价公告；**投标文件递交地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区北大门，请联系卢老师，联系电话：0572-2321597。**

2.开标时间：**2024年12月5日14:00时**

3.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202开标室

4.联系人：张老师

5.电话：0572-2322188

**四、中标办法**

1.本项目根据投标报价、技术参数响应表、服务承诺等确定拟中标单位。在技术参数响应表、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

2.替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新组织采购。

**五、履约保证金：**

中标人应向采购人交纳合同总价的**1%**作为履约保证金，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的有效期12个月以上的保函，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后无息退还。履约保证金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

根据采购人实际需求，分批进行供货，每批供货完成后，经湖州师范学院后勤服务中心自行组织验收合格后，若无质量问题，中标人按批次开据增值税普票，采购人按批次据实结算，遇寒暑假期顺延支付。

**七、供货期限、地点及履约责任**

1.供货期限：2025年1月1日至2025年12月31日，根据采购人实际需求分批供货。

2.交货地点：湖州师范学院指定地点。

3.履约责任：中标人分批供货验收时，出现未按照采购人要求的时间、规格、数量、品质等准时送货到指定地点的，第一次提醒墪改；经提醒整改后，仍出现类似情况，扣除履约保证金 300元/次；累计出现违约情况达到3次的，采购人可终止供货合同，履约保证金不予退还，并拒绝其参与采购人下一个周期同类项目的采购活动。

**八、售后服务**

1.质保期：自项目履约完成之日起，**质保期1年**，质保期内所供产品出现故障，中标人应在采购人规定时间内完成更换。

2.采购人在使用产品期间如需中标人提供安装指导，中标人需在规定时间内前往采购人单位免费为采购人指导安装。

3.中标人接到送货需求后，须10分钟内电话响应，2小时内送货上门。如需更换，24小时内更换完成。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任及经济损失全部由中标人承担。

**附件1：投标报价清单**

**附件2：采购清单**

**附件3：技术参数偏离表**

**湖州师范学院采购中心**

**2024年11月28日**

**附件1：**

**投标报价清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护开关灯具物资采购项目

**项目编号：**XZ2024-153

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **投标品牌** | **投标规格及参数** | **单位** | **预估数量** | **投标单价（元）** | **投标总价（元）** |
| 1 | 86型开关面板 |  |  | 块 | 100 |  |  |
| 2 |  | 块 | 100 |  |  |
| 3 |  | 块 | 30 |  |  |
| 4 |  | 块 | 20 |  |  |
| 5 | 明盒 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 6 |  | 只 | 40 |  |  |
| 7 | 三脚插头 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 8 |  | 只 | 40 |  |  |
| 9 | 风扇调速单开关 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 10 | 时控开关 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 11 | 红外线延时开关 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 12 | 吊扇 |  |  | 把 | 40 |  |  |
| 13 | 4P小型断路器 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 14 |  | 只 | 30 |  |  |
| 15 |  | 只 | 30 |  |  |
| 16 |  | 只 | 30 |  |  |
| 17 | 3P小型断路器 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 18 |  | 只 | 30 |  |  |
| 19 |  | 只 | 50 |  |  |
| 20 |  | 只 | 50 |  |  |
| 21 |  | 只 | 50 |  |  |
| 22 | 2P小型断路器 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 23 |  | 只 | 50 |  |  |
| 24 |  | 只 | 50 |  |  |
| 25 |  | 只 | 50 |  |  |
| 26 |  | 只 | 50 |  |  |
| 27 |  | 只 | 30 |  |  |
| 28 | 1P小型断路器 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 29 |  | 只 | 50 |  |  |
| 30 |  | 只 | 50 |  |  |
| 31 |  | 只 | 50 |  |  |
| 32 |  | 只 | 30 |  |  |
| 33 | 模数插座 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 34 |  | 只 | 10 |  |  |
| 35 | 剩余电流动作断路器1P |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 36 |  | 只 | 60 |  |  |
| 37 |  | 只 | 60 |  |  |
| 38 |  | 只 | 60 |  |  |
| 39 |  | 只 | 30 |  |  |
| 40 |  | 只 | 10 |  |  |
| 41 | 国标单芯铜线 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 42 |  | 米 | 300 |  |  |
| 43 |  | 米 | 500 |  |  |
| 44 |  | 米 | 300 |  |  |
| 45 |  | 米 | 300 |  |  |
| 46 | 国标多股铜线 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 47 | 国标硬护套线 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 48 |  | 米 | 300 |  |  |
| 49 |  | 米 | 300 |  |  |
| 50 |  | 米 | 300 |  |  |
| 51 | 国标软护套线 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 52 |  | 米 | 400 |  |  |
| 53 |  | 米 | 200 |  |  |
| 54 |  | 米 | 200 |  |  |
| 55 |  | 米 | 200 |  |  |
| 56 |  | 米 | 200 |  |  |
| 57 |  | 米 | 200 |  |  |
| 58 |  | 米 | 200 |  |  |
| 59 | 电缆 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 60 |  | 米 | 200 |  |  |
| 61 |  | 米 | 100 |  |  |
| 62 |  | 米 | 200 |  |  |
| 63 | 浴霸 |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 64 | 集成换气扇 |  |  | 套 | 30 |  |  |
| 65 | 接线桩 |  |  | 只 | 500 |  |  |
| 66 | PE30配电箱塑料盖 |  |  | 块 | 10 |  |  |
| 67 |  | 块 | 10 |  |  |
| 68 |  | 块 | 10 |  |  |
| 69 |  | 块 | 10 |  |  |
| 70 | 电话线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 71 | 水晶头 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 72 | 尼龙管 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 73 | 自粘防水胶带 |  |  | 卷 | 30 |  |  |
| 74 | pvc电工管 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 75 |  | 米 | 100 |  |  |
| 76 | 86型插座 |  |  | 块 | 50 |  |  |
| 77 |  | 只 | 300 |  |  |
| 78 |  | 只 | 500 |  |  |
| 79 | 十孔插座 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 80 | 电工绝缘胶带 |  |  | 只 | 250 |  |  |
| 81 | 电笔 |  |  | 把 | 50 |  |  |
| 82 | 交流接触器 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 83 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 84 | 漏电保护器 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 85 | 庭院成套灯头 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 86 | 电容 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 87 | 三相四线电子表 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 88 | 单相电表 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 89 | 地面线槽 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 90 | 8-12#圆线夹 |  |  | 包 | 30 |  |  |
| 91 | 14-16#圆线夹 |  |  | 包 | 30 |  |  |
| 92 | 20#圆线夹 |  |  | 包 | 20 |  |  |
| 93 | 25#圆线夹 |  |  | 包 | 20 |  |  |
| 94 | 塑料胀管 |  |  | 只 | 750 |  |  |
| 95 | 空开铁轨道 |  |  | 米 | 15 |  |  |
| 96 | 三位接线柱 |  |  | 只 | 750 |  |  |
| 97 | 二位接线端子 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 98 | 紫外线灯管 |  |  | 支 | 20 |  |  |
| 99 | 数字万用表 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 100 | 线盒修复器 |  |  | 付 | 200 |  |  |
| 101 | T5灯管 |  |  | 支 | 300 |  |  |
| 102 |  | 支 | 200 |  |  |
| 103 | 螺口吊灯头 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 104 | 断路器 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 105 | 断路器 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 106 | 铜芯绞型线 |  |  | 圈 | 2 |  |  |
| 107 | 灯脚 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 108 | 塑料线槽 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 109 | 二二二三插座 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 110 | 吸顶灯卡扣 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 111 | 开水箱控制板 |  |  | 块 | 5 |  |  |
| 112 | 漏电空开 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 113 | 热水器漏保插头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 114 | 断路器 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 115 | 塑壳断路器（老款） |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 116 | 模数插座二孔 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 117 | 模数插座五孔 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 118 | 开水器进水电磁阀 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 119 | 开水器控制板主板 |  |  | 块 | 2 |  |  |
| 120 | 开水器电磁阀BD3 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 121 | 白面板 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 122 | 定制表箱门板（约540\*360双门） |  |  | 块 | 20 |  |  |
| 123 | 智能电表 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 124 | 漏保开关 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 125 | 漏保开关 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 126 | 漏保开关 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 127 | 四脚插头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 128 | 四脚插头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 129 | 白面板 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 130 | 电缆 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 131 | 双排20位电箱门板 |  |  | 付 | 10 |  |  |
| 132 | 十孔面板插座 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| **合计** | **人民币金额大写： （¥： ）** |

**注：1.以上报价包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。**

**2.本项目年采购量为预估数量，实际供货量以采购人需求为准。**

授权代表签字：

投标人（盖章）：

 2024年 月 日

**附件2：**

**采购清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护开关灯具物资采购项目

**项目编号：**XZ2024-153

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **推荐品牌** | **规格及参数要求** | **单位** | **预估数量** |
| 1 | 86型开关面板 | 鸿雁 正泰 公牛 | 一位 | 块 | 100 |
| 2 | 二位 | 块 | 100 |
| 3 | 三位 | 块 | 30 |
| 4 | 四位 | 块 | 20 |
| 5 | 明盒 | 鸿雁 正泰 公牛 | 86型 | 只 | 200 |
| 6 | 146型 | 只 | 40 |
| 7 | 三脚插头 | 鸿雁 正泰 公牛 | 10A | 只 | 40 |
| 8 | 16A | 只 | 40 |
| 9 | 风扇调速单开关 | 鸿雁 | 86型 | 只 | 50 |
| 10 | 时控开关 | 正泰 德力西 人民 | KG316T | 只 | 30 |
| 11 | 红外线延时开关 | 鸿雁 | X3-86K100 | 只 | 30 |
| 12 | 吊扇 | 海鸥 美的 奥克斯 | 1400Mm | 把 | 40 |
| 13 | 4P小型断路器 | 正泰 德力西 人民电器 | 25 | 只 | 30 |
| 14 | 32 | 只 | 30 |
| 15 | 40 | 只 | 30 |
| 16 | 63 | 只 | 30 |
| 17 | 3P小型断路器 | 正泰 德力西 人民电器 | 16A | 只 | 20 |
| 18 | 25A | 只 | 30 |
| 19 | 32A | 只 | 50 |
| 20 | 40A | 只 | 50 |
| 21 | 63A | 只 | 50 |
| 22 | 2P小型断路器 | 正泰 德力西 人民电器 | 16A | 只 | 30 |
| 23 | 20A | 只 | 50 |
| 24 | 25A | 只 | 50 |
| 25 | 32A | 只 | 50 |
| 26 | 40A | 只 | 50 |
| 27 | 63A | 只 | 30 |
| 28 | 1P小型断路器 | 正泰 德力西 人民电器 | 63A | 只 | 30 |
| 29 | 40A | 只 | 50 |
| 30 | 32A | 只 | 50 |
| 31 | 25A | 只 | 50 |
| 32 | 16A | 只 | 30 |
| 33 | 模数插座 | 正泰 德力西 人民电器 | AC30-4/16 | 只 | 10 |
| 34 | AC30-4/25 | 只 | 10 |
| 35 | 剩余电流动作断路器1P | 正泰 德力西 人民电器 | 63A | 只 | 60 |
| 36 | 40A | 只 | 60 |
| 37 | 32A | 只 | 60 |
| 38 | 25A | 只 | 60 |
| 39 | 16A | 只 | 30 |
| 40 | 10A | 只 | 10 |
| 41 | 国标单芯铜线 | 中策 远东 宝胜 | 1平方 | 米 | 300 |
| 42 | 1.5平方 | 米 | 300 |
| 43 | 2.5平方 | 米 | 500 |
| 44 | 4平方 | 米 | 300 |
| 45 | 6平方 | 米 | 300 |
| 46 | 国标多股铜线 | 中策 远东 宝胜 | 双色2.5平方 | 米 | 300 |
| 47 | 国标硬护套线 | 中策 广汇 久盛 | 2\*1平方 | 米 | 300 |
| 48 | 2\*1.5平方 | 米 | 300 |
| 49 | 2\*2.5平方 | 米 | 300 |
| 50 | 2\*4平方 | 米 | 300 |
| 51 | 国标软护套线 | 中策 广汇 久盛 | 3\*1.5平方 | 米 | 300 |
| 52 | 3\*2.5平方 | 米 | 400 |
| 53 | 4\*2.5平方 | 米 | 200 |
| 54 | 5\*2.5平方 | 米 | 200 |
| 55 | 3\*4平方 | 米 | 200 |
| 56 | 3\*6平方 | 米 | 200 |
| 57 | 4\*4平方 | 米 | 200 |
| 58 | 5\*4平方 | 米 | 200 |
| 59 | 电缆 | 中策 广汇 久盛 | YJV-5\*6 | 米 | 200 |
| 60 | YJV-5\*10 | 米 | 200 |
| 61 | YJV-5\*16 | 米 | 100 |
| 62 | YJV-5\*4 | 米 | 200 |
| 63 | 浴霸 | 飞雕 奥克斯 艾美特 |  | 台 | 10 |
| 64 | 集成换气扇 | 欧普 奥克斯 艾美特 | 30\*30 | 套 | 30 |
| 65 | 接线桩 |  | 2位 | 只 | 500 |
| 66 | PE30配电箱塑料盖 | 正泰 德力西 人民电器 | 15位 | 块 | 10 |
| 67 | 18位 | 块 | 10 |
| 68 | 10位 | 块 | 10 |
| 69 | 12位 | 块 | 10 |
| 70 | 电话线 |  | 2\*0.5平方 | 米 | 100 |
| 71 | 水晶头 |  | RJ-2 | 只 | 100 |
| 72 | 尼龙管 |  | 50mm | 米 | 50 |
| 73 | 自粘防水胶带 |  |  | 卷 | 30 |
| 74 | pvc电工管 | 鸿雁 中财 春恩 | 20mm | 米 | 100 |
| 75 | 25mm | 米 | 100 |
| 76 | 86型插座 | 鸿雁、飞雕、公牛 | 4孔10A | 块 | 50 |
| 77 | 16A 250V/3孔 | 只 | 300 |
| 78 | 10A 250V/5孔 | 只 | 500 |
| 79 | 十孔插座 | 鸿雁、鸿雁 正泰  | 146型 | 只 | 100 |
| 80 | 电工绝缘胶带 | 鸿雁、德力西、正泰 | HY7500-1 | 只 | 250 |
| 81 | 电笔 | 世达 | 4寸 | 把 | 50 |
| 82 | 交流接触器 | 正泰 德力西 人民电器 | XJ\*220V | 只 | 10 |
| 83 | 正泰 德力西 人民电器 | CDC-40A/220V | 只 | 10 |
| 84 | 漏电保护器 | 德力西、鸿雁、正泰 | 20A（DZ47 1P+N） | 只 | 50 |
| 85 | 庭院成套灯头 |  |  | 套 | 10 |
| 86 | 电容 |  | 2.4uf | 只 | 100 |
| 87 | 三相四线电子表 | 德力西、鸿雁、正泰 | 80A | 只 | 5 |
| 88 | 单相电表 | 德力西、鸿雁、正泰 | 40A | 只 | 5 |
| 89 | 地面线槽 | 鸿雁 | 5cm | 米 | 30 |
| 90 | 8-12#圆线夹 |  | 100只 | 包 | 30 |
| 91 | 14-16#圆线夹 |  | 100只 | 包 | 30 |
| 92 | 20#圆线夹 |  | 100只 | 包 | 20 |
| 93 | 25#圆线夹 |  | 100只 | 包 | 20 |
| 94 | 塑料胀管 |  | 6-8MM | 只 | 750 |
| 95 | 空开铁轨道 |  |  | 米 | 15 |
| 96 | 三位接线柱 |  |  | 只 | 750 |
| 97 | 二位接线端子 |  |  | 只 | 50 |
| 98 | 紫外线灯管 |  | T5、T8 | 支 | 20 |
| 99 | 数字万用表 | 胜利 | VC98 | 只 | 10 |
| 100 | 线盒修复器 |  |  | 付 | 200 |
| 101 | T5灯管 | 飞利浦 | 28W | 支 | 300 |
| 102 | 14W | 支 | 200 |
| 103 | 螺口吊灯头 | 海雄、金雨莱、大平 | E27 | 只 | 50 |
| 104 | 断路器 | 正泰 德力西 人民电器 | CDM1-63A/3300 | 只 | 5 |
| 105 | 断路器 | 正泰 德力西 人民电器 | 200A | 只 | 1 |
| 106 | 铜芯绞型线 | 中策 远东 宝胜 | RVS2\*1 | 圈 | 2 |
| 107 | 灯脚 | 鸿雁、公牛、正泰 | T8 | 只 | 200 |
| 108 | 塑料线槽 | 中策 远东 宝胜 | 20\*10 | 米 | 50 |
| 109 | 二二二三插座 | 德力西、鸿雁、正泰 | 120\*120 | 套 | 10 |
| 110 | 吸顶灯卡扣 |  |  | 只 | 20 |
| 111 | 开水箱控制板 |  | 定制 | 块 | 5 |
| 112 | 漏电空开 | 正泰 德力西 人民电器 | 3P40A | 只 | 20 |
| 113 | 热水器漏保插头 |  |  | 只 | 10 |
| 114 | 断路器 | 正泰 德力西 人民电器 | 3P100A | 只 | 5 |
| 115 | 塑壳断路器（老款） | 正泰 德力西 人民电器 | 160A | 只 | 5 |
| 116 | 模数插座二孔 | 正泰 德力西 人民电器 |  | 只 | 20 |
| 117 | 模数插座五孔 | 正泰 德力西 人民电器 |  | 只 | 10 |
| 118 | 开水器进水电磁阀 |  | 专用配件 | 套 | 5 |
| 119 | 开水器控制板主板 |  | 专用配件 | 块 | 2 |
| 120 | 开水器电磁阀BD3 |  | 专用配件 | 套 | 5 |
| 121 | 白面板 | 鸿雁、飞雕、公牛 | 86型 | 只 | 100 |
| 122 | 定制表箱门板（约540\*360双门） |  | 铁质喷塑定制，与原铁箱匹配 | 块 | 20 |
| 123 | 智能电表 |  | dds1129-GDF-II | 只 | 100 |
| 124 | 漏保开关 | 正泰 德力西 人民电器 | 3P+N25A | 只 | 30 |
| 125 | 漏保开关 | 正泰 德力西 人民电器 | 3P+N32A | 只 | 30 |
| 126 | 漏保开关 | 正泰 德力西 人民电器 | 3P+N63A | 只 | 20 |
| 127 | 四脚插头 |  | 16A | 只 | 20 |
| 128 | 四脚插头 | 鸿雁、公牛、正泰 | 25A | 只 | 10 |
| 129 | 白面板 |  | 120 | 只 | 20 |
| 130 | 电缆 | 中策 广汇 久盛 | YTV3\*6 | 米 | 100 |
| 131 | 双排20位电箱门板 |  | 匹配现有电箱 | 付 | 10 |
| 132 | 十孔面板插座 | 德力西、鸿雁、正泰 | 118型 | 只 | 20 |

**附件3：**

**技术参数响应表**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护开关灯具物资采购项目

**项目编号：**XZ2024-153

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **推荐品牌** | **投标****品牌** | **规格及参数要求** | **投标规格及参数** | **偏离****情况** |
| 1 | 86型开关面板 | 鸿雁 正泰 公牛 |  | 一位 |  |  |
| 2 |  | 二位 |  |  |
| 3 |  | 三位 |  |  |
| 4 |  | 四位 |  |  |
| ... | ... | ... |  | ... |  |  |

**注：1.技术参数偏离表根据采购清单内容制作，应注明投标产品的品牌、规格型号及偏离情况。**

**2.偏离情况分为正偏离、负偏离、无偏离，投标规格及参数优于要求的为“正偏离”，低于要求的为“负偏离”，完全响应要求的为“无偏离”。**

**3.投标人投标产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理。投标产品规格及参数经认定与品牌型号不符，或明显低于推荐品牌同档次质量的，作无效标处理。**

**4.采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。**