**湖州师范学院31号教学楼等8台电梯维修项目**

**单一来源谈判文件**

**一、采购项目名称及设备清单及要求：**

1.项目名称：湖州师范学院31号教学楼等8台电梯维修项目（采购预算：标段1：人民币29.562万元；标段2:人民币12.597万元）；

2.采购编号：XZ2018-117；

3.项目清单包括项目名称、技术要求如下（按清单报价）：

**标段1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部品名称** | **品牌** | **型号** | **技术参数** | **国标要求** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计（元）** |
| **一、东校区31号教学楼富士达电梯2台，16层16站、速度2.0m/s载重量1050kg。** |
| 1 | 曳引轮 | 华升富士达 | ／ | 720x12x6 | GB7588-2003 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 电梯主钢丝绳 | 富士达专用钢丝绳，含人工费 | ／ | 12mm麻芯,6根 | GB8903-2005 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 曳引轮侧油封 | 华升富士达 | 富士达专用油封 | ／ | GB/T9877-2008 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 主接触器（大型） | FUJI | SC-E1P | SE32AAP-C | GB14048.4 | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 电梯齿轮油 | 美孚 | XP320 | Q/320585 | [GB5903-2011](http://www.so.com/link?m=addFrgZsoRNUYf5sK0u0HCDcb5QfFv9YUoNbKDkVazRR42CgmiVn1xzxZNwa43dkU8FiZQBYDPG3T7A0JiXFrBW3REsX6nggAj3%2BMEO7wD6gf9Czmi%2BdM3F4llDIOVDSX938nieMp54CwU3SN%2BdctVNyywEchrKYZsjObxQPNMBAJyLeG) | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 轿厢导靴 | 华升富士达 | 富士达16mm导轨专用导靴 | ／ | GB7588-2003 | 8 | 套 |  |  |
| 7 | 对重导靴 | 华升富士达 | 富士达10mm导轨专用导靴 | ／ | GB7588-2003 | 4 | 套 |  |  |
| 8 | 厅门轿门滑块 | 华升富士达 | 富士达专用滑块 | ／ | GB7588-2003 | 52 | 只 |  |  |
| 9 | 巴氏合金 | 祥宇 | 耐腐蚀巴氏合金 | ／ | GB7588-2003 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 富士达专用钢丝绳 | ／ | 8mm麻芯 | GB8903-2005 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 称重橡胶 | 华升富士达 | 富士达专用 | ／ | GB7588-2003 | 12 | 只 |  |  |
| 12 | 称重二次调试费 | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 限速器 | 华升富士达 | 0846AABC14 | ／ | GB7588-2003 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 夹绳器 | 华升富士达 | 0116AAFC13 | ／ | GB7588-2003 | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 曳引轮、曳引轮侧油封及限速器钢丝绳更换 | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 变频器 | FUJI，含调试费 | DT39LL1S-4C | ／ | GB 12668 | 2 | 台 |  |  |
| **二、西校区明知楼富士电梯2台，13层13站速度1.75m/s载重量1000kg；西校区专家楼富士电梯1台，9层9站速度1.0m/s，载重量1000kg。** |
| 17 | 电梯主钢丝绳（专家楼） | 富士达专用钢丝绳 | ／ | 13mm麻芯5根，含更换 | GB8903-2005 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 电梯主钢丝绳（明知楼） | 富士达专用钢丝绳 | ／ | 13mm麻芯5根，含更换 | GB8903-2005 | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 接触器 | FUJI | SH-4/G | JISC4531 | GB14048.4 | 6 | 只 |  |  |
| 20 | 电梯齿轮油 | 美孚 | XP320 | Q/320585 | GB5903-2011 | 3 | 台 |  |  |
| 21 | 厅门轿门滑块 | 三菱 | 三菱门滑块 | ／ | GB7588-2003 | 56 | 只 |  |  |
| 22 | 巴氏合金 | 祥宇 | 耐腐蚀巴氏合金 | ／ | GB7588-2003 | 3 | 台 |  |  |
| 23 | 限速器钢丝绳 | 富士达专用钢丝绳 | ／ | 8mm麻芯，含更换 | GB8903-2005 | 3 | 台 |  |  |
| 24 | 刹车片 | 富士 | 富士专用刹车片 | ／ | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 称重调试费 | ／ | ／ | ／ | ／ | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 缓冲器 | FUJI | BC-202 | 限重2600kg限速1.75m/s | GB7588-2003 | 6 | 套 |  |  |
| **以上合计（元）：大写** |

**标段2：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部件名称** | **品牌** | **型号** | **技术参数** | **国标要求** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额（元）** |
| **一、东校区工学院巨人通力电梯1台，载重量1350KG，速度1.6m/s，5层5站。** |
| 1 | 曳引钢丝绳 | 赛福天 | 10mm | 10mm麻芯 | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 钢丝绳绳头棒 | 绩溪燎原 | / | / | GB7588-2003 | 16 | 根 |  |  |
| 3 | 曳引机，电动机轴承更换 | 巨人通力 | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 导向轮更换 | 德林 | 440-8-10 | / | GB7588-2003 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 控装柜线路整理，部分更换 | / | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 主接触器 | 施耐德 | LC1D | LC1D50M7C | GB7588-2003 | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 机房辨识不清晰 | / | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 机房照明 | / | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 抱闸接触器 | 施耐德 | LC1D | LC1D09M7C | GB7588-2003 | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 辅助触点 | 施耐德 | LAD | LAD22C | GB7588-2003 | 3 | 只 |  |  |
| 11 | 地坑安全开关 | 沪宁 | UKT | / | GB7588-2003 | 3 | 个 |  |  |
| 12 | 增加检修平台急停装置(含线) | 沪宁 | GA3X36801P02 | / | GB7588-2003 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 厅轿门滑块 | 巨人通力 | / | / | GB7588-2003 | 24 | 个 |  |  |
| 14 | 油杯 | 汉翔/ |  | YB01-09 | GB7588-2003 | 4 | 个 |  |  |
| 15 | 电梯导轨润滑专用油 | 万润 | / | / | GB7588-2003 | 1 | 桶 |  |  |
| 16 | 人工费 | 巨人通力 |  | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| **二、东校区生科院巨人通力电梯1台，载重量1350KG，速度1.6m/s，5层5站。** |
| 17 | 曳引钢丝绳 | 赛福天 | 10mm | 10mm麻芯 | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 钢丝绳绳头棒 | 绩溪燎原 |  |  | GB7588-2003 | 16 | 根 |  |  |
| 19 | 控装柜线路整理，部分更换 | / | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 主接触器 | 施耐德 | LC1D | LC1D50M7C | GB7588-2003 | 2 | 只 |  |  |
| 21 | 机房辨识不清晰 | / | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 机房照明 | / | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 抱闸接触器 | 施耐德 | LC1D | LC1D09M7C | GB7588-2003 | 1 | 只 |  |  |
| 24 | 辅助触点 | 施耐德 | LAD | LAD22C | GB7588-2003 | 3 | 只 |  |  |
| 25 | 地坑安全开关 | 沪宁 | UKT |  | GB7588-2003 | 3 | 个 |  |  |
| 26 | 增加检修平台急停装置(含线) | 沪宁 | GA3X36801P02 | / | GB7588-2003 | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 厅轿门滑块 | 巨人通力 |  |  | GB7588-2003 | 24 | 个 |  |  |
| 28 | 油杯 | 汉翔 | YB01-09 |  | GB7588-2003 | 4 | 个 |  |  |
| 29 | 电梯导轨润滑专用油 | 万润 | / | / | GB7588-2003 | 1 | 桶 |  |  |
| 30 | 曳引机防护罩 | 巨人通力 |  |  | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 人工费 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| **三、西校区校史馆巨人通力电梯1台，载重量1000KG，速度0.5m/s，4层4站。** |
| 32 | 曳引钢丝绳 | 赛福天 | 13mm | 13mm麻芯 | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 钢丝绳绳头棒 | 绩溪燎原 | / | / | GB7588-2003 | 10 | 根 |  |  |
| 34 | 曳引机漏油修理 | / | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 曳引机运行异响修理 | 巨人通力 | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 减速箱齿轮油 | 万润 | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 主接触器 | 施耐德 | LC1D | LC1D50M7C | GB7588-2003 | 4 | 只 |  |  |
| 38 | 开关门接触器 | 施耐德 | LC1D | LC1D09M7C | GB7588-2003 | 2 | 只 |  |  |
| 39 | 抱闸接触器 | 施耐德 | LC1D | LC1D09M7C | GB7588-2003 | 1 | 只 |  |  |
| 40 | 辅助触点 | 施耐德 | LAD | LAD22C | GB7588-2003 | 7 | 只 |  |  |
| 41 | 地坑安全开关 | 杭州沪宁 | UKT | / | GB7588-2003 | 3 | 个 |  |  |
| 42 | 指令按钮 | 力隆 | / | / | GB7588-2003 | 12 | 个 |  |  |
| 43 | 困人对讲系统 | 求桐 | HD |  | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 44 | 厅轿门滑块 | 巨人通力 | / |  | GB7588-2003 | 20 | 个 |  |  |
| 45 | 油杯 | 汉翔 | YB | YB01-09 | GB7588-2003 | 4 | 个 |  |  |
| 46 | 电梯导轨润滑专用油 | 万润 | / | / | GB7588-2003 | 1 | 桶 |  |  |
| 47 | 对重防护栏 | 德林 | / | / | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 超载保护装置 | 巨人通力 | ECW | ECW-XV10 | GB7588-2003 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 机房配电箱 | 贝斯特 | / | 60A | GB7588-2003 | 1 | 只 |  |  |
| 50 | 配电箱到控制柜电线 | / | / | / |  | 1 | 台 |  |  |
| 51 | 人工费 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **以上合计（元）：大写** |

**二、投标人资质要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、保险、运输费、管理费、安装费、质保费、人工费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照复印件、或“五证合一”营业执照复印件）；

3.与采购人签订的本项目内电梯维保，且在有效期内的维保合同复印件（提供原件备查）；

4.具有电梯维修资质的专业人员证明材料（证书、身份证复印件）；

5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人（或负责人）投标，另提供法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）身份证复印件；

6.售后服务承诺书；

**7.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需胶装成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理）**

**本项目必须按照标段分别提交投标文件、分别报价。**

**三、投标文件递交、开标时间：**2018年7月26日上午10:30。

**开标地点：**湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室

联系人：杜老师 电话：0572-2321093

**四、中标办法**

根据报价、服务承诺等确定拟中标人。

**五、履约保证金及质量保证金：**

中标人按标段签订合同，合同签订前按标段向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起三年后无息退还。**采购人银行账户信息如下：**单位名称：湖州师范学院；账户名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860；统一社会信用代码：123305004711725032；地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

按标段支付，产品验收合格后15个工作日内，中标人按标段开具全额发票，支付100%合同款。

**七、供货时间和质量保修期：**

供货时间：2018年9月1日前，项目整体质保期1年，主要部件按厂家“三包”执行且最低于1年，质保期内4小时到场响应。

湖州师范学院采购管理中心

 2018年 7月19日