**湖州师范学院后勤服务中心维修维护窗帘物资采购项目询价文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护窗帘物资采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2024-152

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内询价

**5.采购预算（最高限价）：**人民币**捌万零玖佰玖拾伍元伍角**（￥**80992.5**元）。

以上采购预算包含货物费、运输费、安装费、人工费、机械费、保费、税费等全部费用在内。

**6.采购清单**（包括货物名称、规格尺寸、数量等），**见附件2。**

**采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、人工费、机械费、保费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1**；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件），**注：经营范围具有所供产品制造或者经销资质**；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据询价文件采购清单内容制作；应注明：投标产品的品牌及规格型号）。**投标人投标采购清单的产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理，投标产品可参照本采购清单所列产品品牌规格型号，没有明确产品品牌规格型号的可自行选择品牌规格型号。见附件3；**

6.**产品质量及售后服务承诺书**；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个，以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.其他相关材料（询价文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交、样品提供及开标时间：**

1.投标文件递交及样品提供截止时间见询价公告；**投标文件递交及样品提供地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区北大门，请联系卢老师，联系电话：0572-2321597。**

2.开标时间：**2024年12月5日14:00时**

3.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202开标室

4.联系人：张老师

5.电话：0572-2322188

**四、中标办法**

1.本项目根据投标报价、技术参数响应表、服务承诺等确定拟中标单位。在技术参数响应表、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

2.替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新组织采购。

**3.在递交投标文件的当日，投标人须提供采购清单中标注“★”的所有货物样品至湖州师范学院指定地点。投标人所提供样品由采购人于开标当日进行质量审核，样品应贴有标明序号及品名的标签，如样品存在瑕疵缺陷假冒伪劣等情况，采购人可认定为不合格样品，作无效标处理；“★”样品提供不全或未提供者，作无效标处理。**

4.中标人所提供样品留存于采购人仓库，中标人在后续供货时必须与样品一致，如不一致，采购人有权单方面解除合同，一切经济损失由中标人自行承担。

**五、履约保证金：**

中标人应向采购人交纳合同总价的**1%**作为履约保证金，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的有效期12个月以上的保函，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后无息退还。履约保证金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

根据采购人实际需求，分批进行供货，每批供货完成后，经湖州师范学院后勤服务中心自行组织验收合格后，若无质量问题，中标人按批次开据增值税普票，采购人按批次据实结算，遇寒暑假期顺延支付。

**七、供货期限、地点及履约责任**

1.供货期限：2025年1月1日至2025年12月31日，根据采购人实际需求分批供货。

2.交货地点：湖州师范学院指定地点。

3.履约责任：中标人分批供货验收时，出现未按照采购人要求的时间、规格、数量、品质等准时送货到指定地点的，第一次提醒墪改；经提醒整改后，仍出现类似情况，扣除履约保证金 300元/次；累计出现违约情况达到3次的，采购人可终止供货合同，履约保证金不予退还，并拒绝其参与采购人下一个周期同类项目的采购活动。

**八、售后服务**

1.质保期：自项目履约完成之日起，**质保期1年**，质保期内所供产品出现故障，中标人应在采购人规定时间内完成更换。

2.采购人在使用产品期间如需中标人提供安装指导，中标人需在规定时间内前往采购人单位免费为采购人指导安装。

3.中标人接到送货需求后，须10分钟内电话响应，2小时内送货上门。如需更换，24小时内更换完成。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任及经济损失全部由中标人承担。

**附件1：投标报价清单**

**附件2：采购清单**

**附件3：技术参数偏离表**

**湖州师范学院采购中心**

**2024年11月日**

**附件1：**

**投标报价清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护窗帘物资采购项目

**项目编号：**XZ2024-152

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **投标品牌** | **投标规格及参数** | **单位** | **预估数量** | **投标单价（元）** | **投标总价（元）** | **备注** |
| 1 | 静音铝合金轨道★ |  |  | 米 | 600 |  |  |  |
| 2 | 静音铝合金滑轮 | 个 | 600 |  |  |  |
| 3 | 塑钢轨道 |  |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 4 | 塑钢轨道滑轮 | 个 | 600 |  |  |  |
| 5 | 加厚静音铝合金轨道 |  |  | 米 | 75 |  |  |  |
| 6 | 加厚静音铝合金轨道滑轮 | 个 | 375 |  |  |  |
| 7 | G75静音铝合金滚轮轨道★ |  |  | 米 | 60 |  |  | 实际米数结算 |
| 8 | B6静音铝合金平滑轨道★ |  |  | 米 | 60 |  |  | 实际米数结算 |
| 9 | M58加厚铝合金静音滚轮轨道★ |  |  | 米 | 50 |  |  | 实际米数结算 |
| 10 | 菲力特罗马杆★ |  |  | 米 | 60 |  |  | 实际米数结算 |
| 11 | 太古里高精密布帘★ |  |  | 米 | 600 |  |  | 布帘高度<2.8米按轨道宽度2倍布料结算， 布帘高度>2.8米<3.2米按轨道宽度2.5倍布料结算， 布帘高度>3.2米<3.6米按轨道宽度3倍布料结算 |
| 12 | 繁花高精密布帘★ |  |  | 米 | 100 |  |  | 布帘高度<2.8米按轨道宽度2倍布料结算， 布帘高度>2.8米<3.2米按轨道宽度2.5倍布料结算， 布帘高度>3.2米<3.6米按轨道宽度3倍布料结算 |
| 13 | 遮光大师雪尼尔布帘★ |  |  | 米 | 100 |  |  | 布帘高度<2.8米按轨道宽度2倍布料结算， 布帘高度>2.8米<3.2米按轨道宽度2.5倍布料结算， 布帘高度>3.2米<3.6米按轨道宽度3倍布料结算 |
| 14 | 韩折辅料★ |  |  | 米 | 800 |  |  | 8公分有纺布带，彩锌金属S钩 |
| **合计** | **人民币金额大写： （¥： ）** |

**注：1.以上报价包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。**

**2.本项目年采购量为预估数量，实际供货量以采购人需求为准。**

授权代表签字：

投标人（盖章）：

 2024年 月 日

**附件2：**

**采购清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护窗帘物资采购项目

**项目编号：**XZ2024-152

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **推荐品牌** | **规格及参数要求** | **单位** | **预估数量** | **备注** |
| 1 | 静音铝合金轨道★ | 启沃 | 按需求定制 | 米 | 600 |  |
| 2 | 静音铝合金滑轮 | 个 | 600 |  |
| 3 | 塑钢轨道 | 万佳 | 按需求定制 | 米 | 150 |  |
| 4 | 塑钢轨道滑轮 | 个 | 600 |  |
| 5 | 加厚静音铝合金轨道 | 德意 | 按需求定制 | 米 | 75 |  |
| 6 | 加厚静音铝合金轨道滑轮 | 个 | 375 |  |
| 7 | G75静音铝合金滚轮轨道★ |  | 铝合金材质，内置静音条，金属封盖，滚动式轮子 | 米 | 60 | 实际米数结算 |
| 8 | B6静音铝合金平滑轨道★ |  | 铝合金材质，内置静音条，金属封盖，滑动式轮子。 | 米 | 60 | 实际米数结算 |
| 9 | M58加厚铝合金静音滚轮轨道★ |  | 铝合金材质，内置静音条，金属封盖，滚动式轮子。 | 米 | 50 | 实际米数结算 |
| 10 | 菲力特罗马杆★ |  | 杆子金属包塑材质，铝合金安装脚，树脂圈。 | 米 | 60 | 实际米数结算 |
| 11 | 太古里高精密布帘★ |  | ①100%PET材质，经向夹黑色切片丝②每米克重≥1000g，门幅280cm③遮光率≥85%④符合环保标准，无异味⑤布面平整，垂感手感俱佳，缩水率<1%制作要求：①韩折S钩②窗帘褶皱比为1：2. | 米 | 600 | 布帘高度<2.8米按轨道宽度2倍布料结算， 布帘高度>2.8米<3.2米按轨道宽度2.5倍布料结算， 布帘高度>3.2米<3.6米按轨道宽度3倍布料结算 |
| 12 | 繁花高精密布帘★ |  | 布料要求①100%PET材质，经向夹黑色切片丝②每米克重≥1100g，门幅280cm③遮光率≥95%④符合环保标准，无异味⑤布面平整，垂感手感俱佳，缩水率<1%制作要求：①韩折S钩②窗帘褶皱比为1：2. | 米 | 100 | 布帘高度<2.8米按轨道宽度2倍布料结算， 布帘高度>2.8米<3.2米按轨道宽度2.5倍布料结算， 布帘高度>3.2米<3.6米按轨道宽度3倍布料结算 |
| 13 | 遮光大师雪尼尔布帘★ |  | 布料要求①100%PET材质，经向夹黑色切片丝②每米克重≥1300g，门幅280cm③遮光率≥100%④符合环保标准，无异味⑤布面平整，垂感手感俱佳，缩水率<1%制作要求：①韩折S钩②窗帘褶皱比为1：2. | 米 | 100 | 布帘高度<2.8米按轨道宽度2倍布料结算， 布帘高度>2.8米<3.2米按轨道宽度2.5倍布料结算， 布帘高度>3.2米<3.6米按轨道宽度3倍布料结算 |
| 14 | 韩折辅料★ |  | 参照布帘米数结算 | 米 | 800 | 8公分有纺布带，彩锌金属S钩 |

**附件3：**

**技术参数响应表**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护窗帘物资采购项目

**项目编号：**XZ2024-152

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **推荐品牌** | **投标****品牌** | **规格及参数要求** | **投标规格及参数** | **偏离****情况** |
| 1 | 静音铝合金轨道★ | 启沃 |  | 按需求定制 |  |  |
| 2 |  |
| ... | ... | ... |  | ... |  |  |

**注：1.技术参数偏离表根据采购清单内容制作，应注明投标产品的品牌、规格型号及偏离情况。**

**2.偏离情况分为正偏离、负偏离、无偏离，投标规格及参数优于要求的为“正偏离”，低于要求的为“负偏离”，完全响应要求的为“无偏离”。**

**3.投标人投标产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理。投标产品规格及参数经认定与品牌型号不符，或明显低于推荐品牌同档次质量的，作无效标处理。**

**4.采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。**