**湖州师范学院后勤服务中心电气维修材料采购项目**

**竞争性谈判文件**

1. **采购项目名称及设备清单及要求：**

1、采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心电气维修材料采购项目;

2、采购项目编号:XZ2018-113;

3、采购组织类型：分散采购自行组织;

4、采购方式：校内竞争性谈判;

5、采购预算：人民币贰拾壹万柒仟伍佰捌拾柒元整（￥217587元）

6、采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 国家标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 86型五孔插座一位面板（包含：1个二三插）**家装款插线式** | 飞雕 | 颜色：白色；尺寸：86mm\*86mm；材质：阻燃PC材料；铜件材质：锡磷青铜材料；每个插孔带防误插安全保护门；带接地；额定电流：250v/10A。型号：A3。 | 3C认证 | 个 | 3255 |  |
|  | 86型加厚明装底盒 | 台通 | 颜色：白色；尺寸：86mm\*86mm\*38 mm；材质：阻燃PVC材料。 | 3C认证 | 个 | 3255 |  |
| 2 | 120型九孔插座六位面板（包含：2个二插； 1个填充键；1个二三插）**家装款插线式** | 飞雕 | 颜色：白色；尺寸：120 mm\*120mm；材质：阻燃PC材料；铜件材质：锡磷青铜材料；每个插孔带防误插安全保护门；带接地；额定电流：250v/10A。 | 3C认证 | 个 | 3255 |  |
|  | 120型加厚明装底盒 | 六通 | 颜色：白色；尺寸：120mm\*120mm\*38 mm；材质：阻燃PC材料。 | 3C认证 | 个 | 3255 |  |
| 3 | 明装PVC线槽A | 中财 | 颜色：白色；尺寸：24mm\*14mm（4分）；材质：阻燃PVC材料。 | 3C认证 | 米 | 8134 |  |
| 4 | 明装PVC线管A | 伟星 | 颜色：白色；管径（外径）：16mm（3分）；壁厚：1.5mm；材质：阻燃PVC材料。 | 3C认证 | 米 | 4896 |  |
| 5 | 2.5平方BV聚氯乙烯绝缘铜芯电线 | 中策 | **颜色：红色**；规格：1 \*2.5mm2，单芯单股硬电线；绝缘材料：聚氯乙烯；导体材料：无氧铜丝；电压：450/750v；包装：1卷装（100米）。 | 3C认证 | 米 | 13100 |  |
| 6 | 2.5平方BV聚氯乙烯绝缘铜芯电线 | 中策 | **颜色：黄色**；规格：1 \*2.5mm2，单芯单股硬电线；绝缘材料：聚氯乙烯；导体材料：无氧铜丝；电压：450/750v；包装：1卷装（100米）。 | 3C认证 | 米 | 13100 |  |
| 7 | 1.5平方BV聚氯乙烯绝缘铜芯电线 | 中策 | **颜色：双色**；规格：1 \*1.5mm2，单芯单股硬电线；绝缘材料：聚氯乙烯；导体材料：无氧铜丝；电压：450/750v；包装：1卷装（100米）。 | 3C认证 | 米 | 13100 |  |
| 8 | 10mm黄腊管 | 秦阳等 | 颜色：白底红条；管径（内径）：10mm；壁厚：0.40mm-0.90mm；材质：聚氯乙烯树脂，玻璃纤维；耐高温，加厚；包装：1捆装（1米\*50条）。 |  | 米 | 1600 |  |

**注1：中策电线生产厂家必须为：杭州中策电缆有限公司（杭州下沙杭州经济技术开发区北元M-02）**

**注2：本项目总价已包含：设备费、运输费、保险费、至采购人指定地点的卸货费、税费等一切费用。**

**注3：如投标产品非推荐品牌，技术参数应按照推荐品牌要求，同时品牌档次不低于推荐品牌档次。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含设备费、运输费、保险费、至采购人指定地点的卸货费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单格式附后。**

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照复印件、或“五证合一”营业执照复印件）；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人（或负责人）投标，另提供法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）身份证复印件；

4.售后服务承诺书；

**5.投标时提交产品质量保证函；同时提供以下样品：86型五孔插座一位面板（包含：1个二三插）；86型加厚明装底盒；120型九孔插座六位面板（包含：2个二插； 1个填充键；1个二三插）；120型加厚明装底盒；（样品另外包装）**

6.其他相关资料。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：2018年7月23日10：00

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：杜老师

4.电话：0572-2321093

**四、中标办法**

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

**五、履约保证金及质保金：**

中标人签订合同前应按合同价的10%向采购人交纳履约保证金。自验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金；如无质量问题，质保金自验收合格之日起1年后无息退还。

**采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。**

**六、付款方式**

付款方式：本项目验收合格后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于2018年9月底之前全额支付货款。

**七、交货时间及地点**

**交货时间：2018年7月31日前，逾期没收履约保证金，并有权单方面解除合同**。

交货地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区23幢学生公寓指定位置。

**八、售后服务**

质保期1年，自验收合格之日起1年质保期，质保期内如产品质量有问题，供货商应免费更换，如因产品质量问题引发财物损失和人身伤害事故，供货商承担全部法律责任。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现投标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对投标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

**附件：投标报价清单。**

湖州师范学院采购管理中心

 2018年7月16日

附件：投标报价清单：

**投标报价清单**

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心电气维修材料采购项目

项目编号：:XZ2018-113

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 86型五孔插座一位面板（包含：1个二三插）**家装款插线式** |  | 个 | 3255 |  |  |
|  | 86型加厚明装底盒 |  | 个 | 3255 |  |  |
| 2 | 120型九孔插座六位面板（包含：2个二插； 1个填充键；1个二三插）**家装款插线式** |  | 个 | 3255 |  |  |
|  | 120型加厚明装底盒 |  | 个 | 3255 |  |  |
| 3 | 明装PVC线槽A |  | 米 | 8134 |  |  |
| 4 | 明装PVC线管A |  | 米 | 4896 |  |  |
| 5 | 2.5平方BV聚氯乙烯绝缘铜芯电线 |  | 米 | 13100 |  |  |
| 6 | 2.5平方BV聚氯乙烯绝缘铜芯电线 |  | 米 | 13100 |  |  |
| 7 | 1.5平方BV聚氯乙烯绝缘铜芯电线 |  | 米 | 13100 |  |  |
| 8 | 10mm黄腊管 |  | 米 | 1600 |  |  |
| 合计： | 大写人民币 （￥ 元） |

授权代表签字

投标人（盖章）

 2018年 月 日