**湖州师范学院保卫处消防疏散示意图制作与安装项目**

**采购文件**

**一、采购项目名称及货物清单及要求：**

1.项目名称：湖州师范学院保卫处消防疏散示意图制作与安装项目

2.采购项目编号：XZ2020-158

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币陆万元整（￥60000.00元）

6.采购需求及采购清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购数量** | **具体采购需求** |
| 湖州师范学院保卫处消防疏散示意图制作与安装项目 | **1项** | **详见附件1** |

**注1：**▲**采购预算为最高限价，投标人报价超出采购预算为无效报价。▲技术参数为不可偏离指标，负偏离作无效标处理。▲实际安装数量可能略有出入，结算时按成交单价，据实结算。**

**注2：本项目采购预算合包含税金、设计、咨询、配件、运输、加工、装卸、安装及售后服务等一切费用。**

**注3：产品必须是符合国家质量标准及安全标准的全新合格产品。**

**注4：如需项目安装施工的，相关工人必须按照国家相关规定持证上岗，如因无证上岗引起的安全事故由中标人承担全部法律责任。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1. 投标报价清单(含货物、运输、安装、辅材、人工、调试、验收、安全、保险、税金等所涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。见附件2

2.有效的营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据采购文件采购清单内容制作；投标产品必须注明品牌型号；同时应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；

6.其他相关证明材料（如:采购文件要求提供的证明材料、投标人认为需要提交的材料等）；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）；

8.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn）。

**三、投标文件递交及开标时间、地点**

1.开标时间：2020年12月14日下午14：30（投标人无需派代表出席开标会议）；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：董老师；

4.电话：0572-2321093。

**四、中标办法**

本项目根据采购人采购文件要求和投标人投标文件承诺及报价确定拟中标人。在投标人投标文件完全满足采购人采购文件要求的前提下，按照最低价优先法确定拟中标人。中标结果需经公示确认。

**五、履约保证金**

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监﹝2020﹞3号）要求,制订以下付款方式:

（1）货款预付：签订合同后，采购人可以按照合同金额的10％支付预付款给中标人，但中标人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；如中标人不提交预付款保函或其他担保措施，采购人不予支付预付款。

（2）货款支付：项目经采购人验收合格后，以年度为单位，按实际工作量，据实结算。中标人开具发票，一次性全额支付货款。

**七、交货时间及地点**

**交货时间：2021年03月30日前完成，并通过验收。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。**

交货地点：湖州师范学院采购人指定地点。

**八、质保期**

**质保期：1年，自验收合格之日起计算。**质保期内出现质量问题，中标人应在48小时内完成免费维修或更换。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人提供的产品如不符合采购文件要求和合同规定，采购人有权无条件退货，由中标人承担全部责任。

**附件一：采购方案。**

**附件二：投标报价清单。**

**湖州师范学院采购管理中心**

**2020年12月07日**

**附件1：采购方案**

**湖州师范学院保卫处消防疏散示意图制作与安装项目**

1. 项目名称：保卫处消防疏散示意图制作与安装
2. 采购数量、材质、数量等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 尺寸 | 数量 | 材质 | 工艺 |
| 1 | 30\*40cm，5mm厚 | 440 | 透明亚克力 | UV背喷，加镀层 |
| 2 | 40\*60cm，8mm厚 | 423 | 透明亚克力 | UV背喷，加镀层 |

具体分布详见楼宇分配清单，**实际数量可能略有出入，结算时按成交单价，据实结算**

1. 采购要求
2. 根据提供的手绘图或者电子图，对楼宇的逃生图进行设计制作。
3. 逃生图采用透明亚克力UV背喷，加镀层，四角开孔广告钉固定（如安装墙壁是瓷砖，可用玻璃胶固定）。
4. 对制作好的逃生示意图分楼宇、楼层进行安装，安装位置合理、牢固。
5. 逃生示意图应设置亚克力盒子，用于放置巡查员、引导员，且便于进行更换。
6. 请提供小块样品。
7. 逃生示意图设计要求：
8. 示意图应包含楼层平面图、您所在的位置、逃生线路、安全出口（楼梯）、消防设备所在位置、安全提示语等要素，用不同颜色区分。
9. 示意图应简洁醒目，逃生路线应清晰，避免过于繁琐复杂。
10. 逃生示意图有方向坐标指示。
11. 设计排版整洁、漂亮。

五、楼宇数量分布清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 楼层 | 数量 | 尺寸 | 备注 |
| A1宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A2宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A3宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A4宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A5宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A6宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A7宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A8宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A9宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A10宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A11宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A12宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A13宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A14宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A15宿舍 | 1-4层 | 8 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A16宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A17宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A18宿舍 | 1-5层 | 10 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A19宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A20宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A21宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A22宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A23宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A24宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A25宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A26宿舍 | 1-6层 | 18 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A27宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A28宿舍 | 1-6层 | 18 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A29宿舍 | 1-6层 | 18 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A30宿舍 | 1-6层 | 12 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A31宿舍 | 1-6层 | 18 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A32宿舍 | 1-6层 | 24 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A33宿舍 | 2-3层 | 4 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| A34宿舍 | 2-4层 | 6 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 熙培专家楼 | 2-9层 | 16 | 30\*40cm | 5mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 1号学院楼 | 1-5层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 2号学院楼 | 1-4层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 3号学院楼 | 1-4层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 4号学院楼 | 1-4层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 6号教学楼 | 2-5层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 7号教学楼 | 2-4层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 8号教学楼 | 2-5层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 明知楼 | 2-12层 | 22 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 校史馆 | 2-4层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 沈左尧图书馆 | 1层 | 2 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 沈左尧图书馆 | 2-3层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 沈左尧图书馆 | 4-12层 | 18 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 燕英体育馆 | 1-2层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 和悦餐厅 | 1-2层 | 4 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 和谐餐厅 | 1-3层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 门诊部 | 2-4层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 建树大厦 | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 10号学院楼 | 1-6层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 11号学院楼 | 1-4层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 12号教学楼 | 1-6层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 13号教学楼 | 1-6层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 15号学院楼 | 1-3层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 音乐厅 | 1层 | 2 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 16号学院楼 | 1-6层 | 12 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 17号学院楼 | 1-2层 | 2 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 18号学院楼 | 1-4层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 和谐餐厅 | 1-2层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 明德楼（19号楼） | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 20号楼 | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 22号学院楼 | 1-3层 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 23号学院楼 | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 25号学院楼 | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 26号学院楼（医学院） | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 27号学院楼（医学院） | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 28号学院楼 | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 29号学院楼 | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 30号教学楼 | 1-4层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 31号教学楼（信工学院） | 1-15层 | 30 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 32号教学楼 | 1-5层 | 20 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 33号教学楼 | 2-9层 | 16 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 东图书馆 | 车库层 | 2 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 东图书馆 | 1层 | 4 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 东图书馆 | 2-9层 | 16 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 36号学院楼（商学院） | 1-5层 | 10 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 会堂 | 1-3层 | 8 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 和润餐厅 | 1-2层 | 4 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 云锦餐厅 | 1层 | 1 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
| 风雨操场 | 1层　 | 6 | 40\*60cm | 8mm透明亚克力UV背喷+广告钉固定 |
|  |  |  | 863 |  |

如遇到安装墙壁是瓷砖，可以用玻璃胶固定。

**附件二：投标报价清单**

**投标报价清单**

**采购项目名称：湖州师范学院保卫处消防疏散示意图制作与安装项目**

**采购项目编号：XZ2020-158**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **尺寸** | **数量** | **材质** | **工艺** | **单价** | **小计** |
| 1 | 30\*40cm，5mm厚 | 440 | 透明亚克力 | UV背喷，加镀层 |  |  |
| 2 | 40\*60cm，8mm厚 | 423 | 透明亚克力 | UV背喷，加镀层 |  |  |
| 合计 | 大写：  元整（¥  元） |

**实际数量可能略有出入，结算时按成交单价，据实结算**

授权代表签字： 投标人（公章）：

日期：