**湖州师范学院安定书院公共区域设计与布展采购项目竞争性谈判文件**

**一、采购项目名称、清单及要求：**

1.项目名称：**湖州师范学院安定书院公共区域设计与布展采购项目**

2.采购项目编号：**XZ2021-081**

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：**校内竞争性谈判**

5.采购预算：人民币**壹拾伍万陆仟伍佰元整（￥156500.00元）**

6.**采购需求及采购清单**：

6.1采购需求

6.1.1.目的和意义

依托湖州师范学院，安定书院为学生创设良好的学习和生活环境，培养文化涵养宽厚、知识底蕴精深、能力素养出众、国际视野开阔的卓越创新人才，对书院公共区域进行设计与布展。

6.1.2采购范围

安定书院公共区域设计及布展采购相关内容（包含设计及中标后的深化设计、布展实施的环境搭建、内容定制及布展集成等工作）。

6.1.3具体内容要求

内容按照功能设置：主题形象墙、装饰门洞及艺术隔断三个区域，具体要求如下：

6.1.3.1主题形象墙：主要用于展示学院的校徽、校名及学院精神类内容，同时要体现“安定书院”的时代背景和文化特色。

6.1.3.2装饰门洞：主要为原通道区域，可根据消防需求进行装饰或隔断，但要求与主题形象墙的风格相辅相成。

6.1.3.3艺术隔断：主要为通过艺术设计将原敞开空间进行封闭式分割，作为独立空间使用，分格上与形象墙统一，体现安定书院的文化底蕴。

6.1.4项目构思

6.1.4.1整体定位：综合文化布置

6.1.4.2总体色调：色彩定位准确，突出学院的文化背景，又能体现高校朝气蓬勃的青春活力。

6.1.4.3总体要求：通过建设成为集教育教学、文化传播于一体的开放式的综合阵地。

6.1.5其他设计和布展的要求

6.1.5.1设计及布展服务的实施要求：

6.1.5.1.1设计方案必须按照采购文件的需求进行，并采用限额设计；

6.1.5.1.2中标单位需对中标方案进行深化设计和布展实施方案设计工作，并提交设计图纸，设计图纸经采购人确认后，方可进行布展实施；

6.1.5.1.3在项目实施过程中，必须服从采购人及相关部门的监督、管理和指挥，确保展厅布置实施的安全；

6.1.5.1.4项目移交工作中，中标单位须向采购单位进行全面的技术交底，包括以下但不限于使用及维护培训、易损及应急材料配备等；

6.1.5.2设计及深化设计的创作原则：

6.1.5.2.1深刻理解研究用户需求，合理进行深化设计及展示内容的创作。

6.1.5.2.2设计方案不得改变原建筑物承重结构。

6.1.5.2.3设计方案应具合理性、贴题性、可实施性，即要强化学院文化宣传，又要满足空间的综合使用功能。

6.1.5.2.4合理选材，用材和手段必须符合环保消防、安全节能的要求，辅助陈列品、装置等要求工艺精良，艺术水准高。

6.2采购清单（计价单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **综合****单价** | **合价** | **备注** |
| **一** | **设计费（设计费报价不得超过项目总报价的10%）** |
| 1 | 院徽设计 | 院徽基础设计及标准应用设计 | 项 | 1.00  |  |  | 　 |
| 2 | 设计方案 | 根据采购需求编制设计方案，含设计文字说明 | 项 | 1.00  |  |  | 　 |
| 3 | 施工图 | 根据设计方案编制施工图，含编制说明 | 项 | 1.00 |  |  | 　 |
| 　 | 　**小计** | 　 | 　 |
| **二** | **展示区** |
| 1 | 玻璃艺术隔断 | 尺寸：7300+7300)\*3400装饰门洞+12mm厚钢化玻璃 | m2 | 49.64  |  |  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 出入口双开玻璃门 | 12mm厚钢化透明玻璃：1500mm\*2100mm；含配件 | 套 | 2.00  |  |  | 普通玻璃门 |
| 3 | 屏风艺术隔断 | 尺寸：1200mm\*3400（4组）工艺：实木/金属（20mm厚） | m | 16.32  |  |  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 4 | 通透式艺术隔断 | 尺寸：6200\*3400基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板饰面：批腻子刷乳胶漆/木饰面/玻璃造型：需考虑造型艺术灯光效果 | m2 | 21.08  |  |  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 5 | 装饰隔墙 | 尺寸：6200\*3400基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板饰面：批腻子刷乳胶漆/木饰面/玻璃造型：需考虑造型艺术灯光效果 | m2 | 21.08  |  |  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 6 | 主题形象墙 | 正面尺寸：7200\*3400工艺：基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子饰面：彩色乳胶漆定制造型：需考虑造型艺术灯光效果及顶面造型设计 | m2 | 24.48  |  |  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 7 | 定制院徽 | 650\*650mm工艺：金属折弯+烤漆+镂空切割发光 | 件 | 1.00  |  |  | 由各投标人自行深化设计 |
| 8 | 精品金属字 | 工艺：1mm厚金属板折弯+焊接；拉丝面；字厚2cm单个字高：15cm—30cm之间 | cm | 240.00  |  |  | 根据具体设计的展示内容确定最终的字高及数量 |
| 9 | 装饰门洞 | 2700\*3600（H） | m | 55.80  |  |  | 装置造型由各投标人自行深化设计风格需与整体装饰风格统一 |
| 10 | 艺术吊灯 | 简约时尚，既起到照明功能，也要与整体风格统一 | 组 | 7.00  |  |  | 装置造型由各投标人自行深化设计风格需与整体装饰风格统一 |
| 　 | 　**小计**　 |  | 　 |
| **A** | **费用合计（一+二+三+四）** | **人民币大写： 元** |

**注1：**▲**采购预算为最高限价，投标人报价超出采购预算为无效报价。**

**注2：费用一按照中标总价结算，费用二按照中标单价\*实际数量结算；本项目最终结算价不得超出15.65万元。**

**注3：本项目采购预算包含设计、布展、调试、验收、材料、人工、软件开发、知识产权使用、安全、运输、税金等所涉及本项目的一切费用。**

**注4：▲采购人享有涉及本项目logo设计及创意方案设计的永久使用权，中标人如在设计中涉及第三方知识产权纠纷的情形，由中标人承担一切法律责任。**

**注5：布展设计必须符合消防、装修等安全规范；布展制作材料必须符合E1级环保标准；布展电气材料及元器件必须符合CCC认证。**

**注6：招标文件中注▲的内容必须实质性响应，负偏离作无效标处理。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含设计、施工、调试、验收、材料、人工、软件开发、知识产权使用、安全、运输、税金等所涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.设计方案（A3幅面，彩色打印，胶装成册）：2本。**设计方案必须单独密封。**

3.有效的五证合一营业执照副本复印件；

4.投标人开户银行、户名、账号；

5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

6.投标产品技术参数响应表（根据采购文件采购清单内容制作；投标产品必须注明品牌型号；同时应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；

7.**投标人安全服务方案及承诺**；

8.投标人技术方案及实施方案；

9.投标人项目团队名单；

10.投标人2017年1月1日至今的同类项目业绩证明材料（业绩汇总表、合同复印件）；

11.其他相关证明材料（采购文件要求提供的证明材料、投标人认为需要提交的材料等）

12.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）

13.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn）。

**三、投标文件递交及开标时间、地点**

1.开标时间：**2021年07月02日下午14：00**（投标人不参加开标会议或迟到视为自动放弃）；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼**202**会议室；

3.联系人：王倩；

4.电话：0572-2321119,13587289955；

**四、中标办法**

根据投标报价总价、设计与布展方案、服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

**五、履约保证金**

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。验收合格后，履约保证金无息返还。履约保证金退还后，乙方应根据合同要求继续履行质保期内的义务。乙方在申请验收时同时提交履约保证金交款凭证。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

验收合格后支付合同价款的100%。

**七、其他事项**

1.**完成时间：2021年7月31日**。

2.**质保期：2年，自验收合格之日起计算**。

3.服务响应时间：接到采购人维修通知后，48小时内提供现场服务。

**附件一：投标报价清单。**

**附件二：原始平面图。**

**湖州师范学院采购中心**

**2021年6月24日**

附件一：投标报价清单

**投标报价清单**

**采购项目名称：湖州师范学院安定书院公共区域设计与布展采购项目**

**采购项目编号：XZ2021-081**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **综合****单价** | **合价** | **备注** |
| **一** | **设计费（设计费报价不得超过项目总报价的10%）** |
| 1 | 院徽设计 | 院徽基础设计及标准应用设计 | 项 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 2 | 设计方案 | 根据采购需求编制设计方案，含设计文字说明 | 项 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 3 | 施工图 | 根据设计方案编制施工图，含编制说明 | 项 | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 　**小计** | 　**0.00**  | 　 |
| **二** | **展示区** |
| 1 | 玻璃艺术隔断 | 尺寸：7300+7300)\*3400装饰门洞+12mm厚钢化玻璃 | m2 | 49.64  | 0.00  | 0.00  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 2 | 出入口双开玻璃门 | 12mm厚钢化透明玻璃：1500mm\*2100mm；含配件 | 套 | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 普通玻璃门 |
| 3 | 屏风艺术隔断 | 尺寸：1200mm\*3400（4组）工艺：实木/金属（20mm厚） | m | 16.32  | 0.00  | 0.00  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 4 | 通透式艺术隔断 | 尺寸：6200\*3400基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板饰面：批腻子刷乳胶漆/木饰面/玻璃造型：需考虑造型艺术灯光效果 | m2 | 21.08  | 0.00  | 0.00  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 5 | 装饰隔墙 | 尺寸：6200\*3400基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板饰面：批腻子刷乳胶漆/木饰面/玻璃造型：需考虑造型艺术灯光效果 | m2 | 21.08  | 0.00  | 0.00  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 6 | 主题形象墙 | 正面尺寸：7200\*3400工艺：基础为：Q75轻钢龙骨+12mm多层板+9.5mm石膏板+批腻子饰面：彩色乳胶漆定制造型：需考虑造型艺术灯光效果及顶面造型设计 | m2 | 24.48  | 0.00  | 0.00  | 装置造型由各投标人自行深化设计 |
| 7 | 定制院徽 | 650\*650mm工艺：金属折弯+烤漆+镂空切割发光 | 件 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 由各投标人自行深化设计 |
| 8 | 精品金属字 | 工艺：1mm厚金属板折弯+焊接；拉丝面；字厚2cm单个字高：15cm—30cm之间 | cm | 240.00  | 0.00  | 0.00  | 根据具体设计的展示内容确定最终的字高及数量 |
| 9 | 装饰门洞 | 2700\*3600（H） | m | 55.80  | 0.00  | 0.00  | 装置造型由各投标人自行深化设计风格需与整体装饰风格统一 |
| 10 | 艺术吊灯 | 简约时尚，既起到照明功能，也要与整体风格统一 | 组 | 7.00  | 0.00  | 0.00  | 装置造型由各投标人自行深化设计风格需与整体装饰风格统一 |
| 　 | 　**小计**　 | **0.00**  | 　 |
| **A** | **费用合计（一+二+三+四）** | **人民币大写： 元** |

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：

附件二：原始平面图

